+++
title = 'Verbesserung des UV-Belichters'
date = 2026-04-10T18:09:20+02:00
draft = false
toc = true
cover = 'cover.png'
+++


## Einleitung {id=introduction}

Nach längerer Zeit mit über 40 Minuten Belichtungszeit bei der Platinenherstellung mit dem [UV-Belichter Marke Eigenbau]({{< ref "posts/2025/04/diy-uv-pcb-exposure-unit.md" >}}) wurde es nun Zeit für das schon angekündigte Upgrade. Ziel war die Verdopplung der Anzahl der LEDs von 48 auf 96. Zum einen soll dadurch eine homogenere Abdeckung der Belichtungsfläche erzielt werden, zum anderen natürlich auch schnellere Belichtungszeiten.


## 1. Platinenprobleme {id=problems}

Durch die erhöhte Anzahl LEDs erhöht sich auch die benötigte Leistung. Und das stellte ein Problem dar - die erste Steuerplatine war nur auf 1A bei 12V ausgelegt. Es muss also eine neue her - der Belichter belichtet seine eigene neue Controllerplatine.

![Das Layout](pcb_arrangement.png)

Im Vergleich mit der ersten Version zeigt sich der Vorteil von PCBs gegenüber von Lochrasterplatinen deutlich:

{{< figure src="pcb_comparison_old_new.jpg" alt="Die alte und die neue Steuerplatine im Vergleich: die neue ist deutlich kleiner als die alte" caption="Links: neu - rechts: alt" >}}

Durch ein zweiseitiges Layout konnte der benötigte Platz deutlich reduziert werden.


## 2. Neuer Anstrich {id=new-look} 

Für noch bessere Effizienz durch Reflexion wir die neue Platine auch wie die alte mit Chromeffektlack besprüht. Weil der geringere Abstand zwischen den LEDs allerdings auch eine andere Platzierung der beiden LED-Trägerplatinen (etwas geringerer Abstand in der Mitte, um homogen zu bleiben) nötig macht, musste um der Schönheit willen auch der Innenraum des Belichters nochmals lackiert werden - sonst sähe man die Abdrücke der alten Platinen noch immer.

![Vorher-Nachher-Bild der Lackierung der Trägerplatinen und des Innenraums des Belichters](before-after-spray.png)


## Ergebnis

Das Ergebnis kann sich sehen lassen - man kann nun fast keine einzelnen Lichtkegel auf Belichtungsabstand (dort, wo die Platine aufliegt) mehr sehen, es ergibt sich ein sehr homogenes Bild.

{{< figure src="before-after_homogenity.jpg" alt="Vorher-Nachher-Bild der Ausleuchtung: Links sehr homogen, rechts noch einzelne Lichtkgeel erkennbar" caption="Links: neue Trägerplatine (48  LEDs); rechts: alte Trägerplatine (24 LEDs)" >}}

Im Bild wurde auf die Glasscheibe ein Papier gelegt, um die Ausleuchtung der Fläche festzustellen. Rechts wurde die alte (24 LEDs), links eine neue Trägerplatine (48 LEDs) eingebaut.
Die neuen Belichtungszeiten konnten aufgrund von Zeitmangel nicht genau festgestellt werden, werden sich jedoch im Bereich um 15-20 Minuten bewegen.